- @メニュー
  - 新規ページ作成
  - 新規ページ作成(その他)
    - このページをコピーして新規ページ作成
    - このウィキ内の別ページをコピーして新規ページ作成
    - アップロードファイルから新規ページ作成
    - 他のホームページから引用して新規ページ作成
    - スレッド式掲示板から引用して新規ページ作成
  - アットウィキで新規ウィキ作成
  - [PR] 無料ホームページ @PAGES
  - [PR] おすすめ iPhone アプリ情報
  - [PR] おすすめ Android アプリ情報
  - [PR] お得なオークション情報
  - [PR] レンタル2ch風掲示板 @chs
- 編集
  - ページ編集
  - メニュー非表示でページ編集
  - ページ名変更
  - ページの閲覧/編集権限変更
  - ページの編集モード変更
  - このページにファイルをアップロード
  - このウィキにファイルをアップロード
  - メニューを編集
- 表示
  - 最新版変更点 (差分)
  - 編集履歴 (バックアップ)
  - リンク元
  - トラックバック
  - このページをPDFで表示 (試験中)
  - このウィキの全ページ一覧
  - 編集履歴のあるページ一覧
  - このウィキのタグ一覧
  - このwikiの更新情報RSS
  - このwikiの新着ページRSS
- ツール
  - このウィキ内を検索
  - このウィキの管理者に連絡
  - @wikiパーツ
    - @wikiパーツ：あなたのサイトにWikiデータを簡単表示！
    - 最近更新したページの一覧を表示する
    - 最近作成したページの一覧を表示する
    - このwiki内を検索するフォームを表示する
    - このwikiのタグクラウドを表示する
    - 自動リンク辞書を利用する
  - @wiki便利ツール
    - @wikiパーツ：あなたのサイトにウィキデータを簡単表示！
    - まとめサイト作成支援ツール
    - RSSかんたん作成
    - 興味キーワードをチェック！！(RSSナビ)
    - いろんなblogのRSSかんたん作成ページ
    - アマゾン商品検索（簡単アフィリエイト）
    - ウィキに株式情報(日本)を表示
    - ウィキに株式情報(中国)を表示
    - かんたんHTML直接入力
    - Q&Aサイトかんたん連携作成
    - ウィキに為替情報を表示
    - はてなアンテナと簡単連携
  - @wiki ホットワード
  - @wiki 全体検索
  - このページを通報・違反報告する
- ヘルプ
  - ご利用ガイド
  - 初心者ガイド
  - @wiki助け合い掲示板
  - wiki(ウィキ)って何？
  - 良くある質問集
  - プラグイン一覧
  - 編集モードの違いについて
  - 不具合や障害を見つけたら
  - 管理・設定マニュアル

- このウィキに参加
- ログイン

## 田中三彦

- 反原発学者リスト

日刊ゲンダイ　2011/3/26
1号機「温度急上昇」3号機「黒い煙」
福島第１原発３号機の発煙が収まったと思ったら、今度は１号機の原子炉圧力容器の温度が急上昇。一時、設計上の最高温度である302度を超え、400度以上になったという。炉心を冷やす海水注入量を増やして175度まで下がったと東電や政府は説明しているが、燃料棒が入った圧力容器に異変があったのは間違いない。刻一刻とメルトダウンの恐怖が迫っている。
元原子炉設計技師でサイエンスライターの田中三彦氏は、1号機の現状をこう推測する。
「400度という温度そのものようりも、この高温が圧力容器の炉底部分で計測されたことが問題です。炉底には水が入っている。おそらく燃料棒が溶け、一部が炉底に落ちている。溶けた燃料は2500度以上なので、圧力容器内の水はほとんど蒸発し、このままだと炉底が溶けてしまうので、慌てて注水量を増やしたのだと思います」
専門家は、３号機から「黒い煙」が出たことについても重大な関心を寄せている。通常の水素爆発なら「白い煙」のはずだからだ。
原子力安全・保安院は黒煙について「いくつかのポンプの類があり、潤滑油が使用されているので、燃えた可能性がある」と説明しているが、前出の田中氏は、福島原発４号機の圧力容器設計にも関わった経験から、別の可能性を心配してこう言う。
「潤滑油だけが原因であれだけ長い間、煙を上げるとは考えにくい。格納容器内配線も燃えて、黒っぽい煙が出たのではないか。テレビや新聞では簡略化された図解や模型を使っているので、フラスコ状の格納容器は内部が空洞のように思うかもしれませんが、実際は配管や配線がたくさんあるのです。格納容器内は爆発や火災や高温でかなり壊れていると思います」
格納容器内のケーブル等が切れていたら、通電しても冷却装置がうまく作動しない恐れがある。しかし、取り替えることは難しい。誰かが大量被曝を覚悟で突入するしかない。１～４号機、すべてが予断を許さない状況なのだ。東電は23日になって、12～15日にかけて中性子線が計13回検出されていたと発表した。こういう重大な情報が、いつも後になって出てくる。観測データの計算ミスで見落としていたというが、それが本当だとしてもフザケた話だ。中性子線が意味するのは「臨界」である。福島原発で今、何が起こっているのか。東電は包み隠さず公表するべきだ。

ツイート

トラックバック(0) リンク元(0)
|新しいページ|検索|ページ一覧|RSS|@ウィキご利用ガイド | 管理者にお問合せ
|ログイン|

# 原発業界御用学者リスト @ ウィキ

### メニュー

- トップページ

#### 御用

- 原発関連御用学者リスト
- 原発関連御用学者リスト（医学関係）
- 原発関連御用文化人リスト
- （御用に加担）無知っぽい学者・文化人
- 学者と原発マネー

#### 非御用

- 反原発学者リスト
- 反原発文化人リスト
- 反原発でないがまともそう
- 被曝を基本的に避けるべきとする医学関係者（上と重複あり）
- 反原発団体

#### その他

- エア御用な人々
- 判断保留
- トンデモ系
- 委員会・会議
- 自治体と原発
- 原発プロテストソング集
- 反原発デモ

#### メディア

- メディア関係
- 東電とマスコミ

#### 国策と癒着構造

- 原子力ムラ
- 国民洗脳計画
- 原子力関連天下り団体（御用機関含む）
- 原発とコスト
- エネルギー全般

- 脱原発の潮流
- 政府への要望

#### 健康被害関連

- 放射線による健康被害について
- 風評被害
- 放射線数値隠ぺい問題
- 放射能汚染関連ニュース
- 汚染対策
- 不買運動参考リスト※あまりちゃんとメンテできないので、近々削除します

- 情報交換掲示板（BBS)

#### 認定基準

- なぜ御用学者リストを作るのか

- 2chログ
- 物置

- 編集用
- 更新履歴

### リンク

- 原発と政治家＠ウィキ
- デモ開催情報まとめ（地震・原発関連）
- 原発稼働状況一覧
- 原発無人列島

- @wiki
- @wikiご利用ガイド

2012-12-08

- ICRP
- トンデモ系

2012-12-06

- 情報交換掲示板ログ

2012-12-01

- 過去スレおよび今でも見られる過去ログ一覧

2012-11-30

- 大橋弘忠ログ

2012-11-06

- 反原発文化人リスト

2012-11-02

- コメントログ

2012-11-01

- 藤本義一
- 反原発でないがまともそう

2012-10-06

- 無知っぽい学者・文化人
- 判断保留
- メディア関係

2012-10-05

- 副島隆彦

2012-10-02

- トップページ

2012-09-24

- 広河隆一

2012-09-19

- エア御用ログ

2012-09-10

- 朝日新聞科学部

2012-09-02

- 菊池ログ

2012-08-11

- 豊田有恒
- 原発関連御用文化人リスト

ここを編集.